**Gmina Rydzyna**

**ul. Rynek 1**

**64-130 Rydzyna**

tel. 65 538 84 34, fax 65 538 85 13

NIP 6972207200, REGON 411050735

IGK.271.2.2019

Rydzyna, 31.01.2019 r.

*dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Rozbiórkę mostu i budowę kładki pieszo-jezdnej na Rowie Polskim w km 9+680 w miejscowościach Rydzyna i Kłoda” przetarg II*

**WYJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDOWLANEGO**

1) Elementy drewniane należy wykonać z drewna sosnowego kl. C30.

2) Załadunek i transport materiałów uzyskanych z rozbiórki oraz wywóz na wysypisko (utylizacja) należy do obowiązków Wykonawcy.

3) Ściany fundamentów przewidziane do oklejenia płytkami klinkierowymi przedstawiono na załączonym rysunku. Przyjęto w kosztorysie powierzchnię ułożenia w/w płytek z nadmiarem 10%.

4) Zgodnie z rys. nr 6 zawartym w projekcie budowlanym, w legendzie poz. nr 21 jest zapis, że należy wykonać podłoże z betonu C16/20. Do wyceny robót należy przyjąć w poz. 21 kosztorysu podłoże z betonu C16/20.

5) Zgodnie z rys. nr 6 zawartym w zatwierdzonym projekcie budowlanym, w legendzie poz. nr 17 należy wykonać palisadę z kołków o średnicy 8-10 cm. W katalogu KNR 2-11 programu KOBRA nie ma pozycji wykonania palisady z kołków o śr. 8-10 cm i dł. 110-120 cm, dlatego przyjęto w kosztorysie kołki 7-9 cm (jako poz. analogową). W wycenie robót w poz. 26 należy przyjąć kołki śr. 8-10 cm, dł. 110-120 cm.

Załączniki:

- rysunek ścian fundamentowych